# Donnez les lignes de commandes permettant la configuration du routeur 1 CISCO

# Syntaxe

enable

configure terminal

hostname <HOSTNAME>

no ip domain-lookup

interface <INTERFACE\_1>

description <DESCRIPTION\_1>

ip address <IP\_ADDRESS\_1> <SUBNET\_MASK\_1>

no shutdown

exit

ip route <DEST\_NETWORK\_1> <DEST\_MASK\_1> <NEXT\_HOP\_1>

crypto key generate rsa modulus <BITS>

ip ssh version 2

line console 0

logging synchronous

login local

exit

line vty 0 <LAST\_VTY>

transport input ssh

login local

exit

end

write memory

Commandes de vérification (syntaxes) :

show ip interface brief

show ip route

show running-config

show ip route static

show ip interface <INTERFACE>

ping <IP\_ADDRESS>

traceroute <IP\_ADDRESS>